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DACIA LOGAN VAN 
Ценова листа, валидна от 2 юли 2007
	Цени, според моторизация и ниво на оборудване 
	E0

Logan
	E1

Pack Comfort

	1.4 75 к.с. бензин
	14 868 
	16 044

	1.6 90 к.с. бензин
	
	17 509

	1.5 70 к.с. дизел
	17 989
	19 164


Цени в лв. с ДДС
СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ
	E0

	Активна и пасивна безопасност
	

	Триточкови, фиксирани, предпазни колани
	CEAVFX

	Два задни подглавника, регулируеми по височина
	

	Метална защита под двигателя
	

	Комфорт
	

	Механично управление на предните стъкла
	LVAVMA


	Стандартно отопление
	CHAUFO

	Подвижен пепелник и запалка
	AVCACF

	Заключване на капачката на резервоара
	BOUCLE

	Осветление на багажното пространство
	LUCOF

	Електронен имобилайзер
	

	Видимост/Светлини
	

	Външни огледала с ръчна настройка
	RETROF

	Фар за мъгла, заден
	

	Светлина за заден ход
	

	Трети заден стоп
	

	Управление и контролни уреди
	

	Система за бордова диагностика (On Board Diagnostic System OBD) (само за двигател 1.5)
	OBDIES

	Звукова сигнализация за забравени светлини
	

	Функционалност
	

	Полезен товар - 800kg
	

	Ниши за багаж в предните врати
	RGPRV1

	Асиметрична неостъклена двукрила задна врата
	POARPL

	Плътна метална преграда
	CLCTOL

	Жабка – 8 л
	

	Две поставки за чаши на предната конзола
	

	Регулируеми по дължина предни седалки
	

	Преоборудване за радио
	

	Екстериор
	

	Декоративни тасове
	ENJO01

	Стоманени джанти 15''
	RTOL15

	Монограм "Dacia"
	APL05

	Неостъклен товарен отсек в цвета на купето
	CUSTOL LNC

	Предни и задни брони цвят сив
	

	E1 (включва E0 +)

	Въздушна възглавница за водача
	ABCO01

	Триточкови, регулируеми във височина, предпазни колани
	CEAVRH

	Сервоусилване на волана
	DA

	Стандартно отопление и рециклиране на въздуха
	CHOREC

	Външни огледала с ръчна настройка отвътре
	RETROR

	Централно заключване на вратите
	SOP02

	Тонирани стъкла
	VT

	Странични защитни лайсни
	


ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ
	
	
	E0

Logan
	E1

Pack Comfort
	Цена, лв. с ДДС

	Въздушна възглавница за водача
	ABCO01
	O
	S
	245 лв.

	Серво усилване на волана
	DA
	O
	S
	700 лв.

	Странични въздушни възглавници за предните места
(само с Pack security)
	ABLAV
	-
	O
	400 лв.

	Климатик
	CA
	-
	O
	1200 лв.

	Фарове за мъгла
	PROJAB
	-
	O
	190 лв.

	Pack electrique - Ел. управление на предните стъкла и дистанционно управление на централното заключване
	PKELCT -LVAVEL+SOP03
	-
	O
	195 лв.

	Pack security – ABS и въздушна възглавница за пътника до водача
	PKSC2 -ABS+ABPA01
	-
	O
	1090 лв.

	Каучуково покритие на товарното отделение
	TACHCA
	O
	O
	165 лв.

	Радиокасетофон 2х15 W
	RAD04
	O
	O
	370 лв.

	Радио CD 2Х15 W
	RAD05
	-
	O
	500 лв.

	Боя металик или специфичен цвят
	PM or CONTR
	O
	O
	490 лв.


S = стандартно оборудване; О = опция; - = не се предлага
*при поръчка на специфичен цвят независимо от нивото на оборудване външните елементи на автомобила (брони, предрадиаторна решетка, огледала) не са в цвета на купето
ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ
	
	1.4 8V 75 к.с.
	1.6 8V 90 к.с.
	1.5 dCi 70 к.с.

	Брой места
	1+1
	1+1
	1+1

	ДВИГАТЕЛ
	K7J бензин многоточков
	K7M бензин многоточков
	K9K дизел Direct Common rail с турбо

	Екологични норми
	EURO 4
	EURO 4
	EURO 4

	Работен обем (см³)
	1 390
	1 598
	1 461

	Диаметър на цилиндъра х ход на буталото
	79.5 x 70
	79.5 x 80.5
	76 x 80.5

	Брой цилиндри
	4
	4
	4

	Степен на сгъстяване
	9.5
	9.5
	17.9

	Брой клапани
	8
	8
	8

	Максимална мощност kW CEE (к.с. по DIN) при обор. в мин.
	55 (75)  при 5500
	64 (90) при 5500
	50 (70) при 4000

	Максимален въртящ момент (Nm СЕЕ) при обор. в мин
	112 при 3000
	128 при 3000
	160 при 1700

	СКОРОСТНА КУТИЯ

	Вид
	5-степенна, механична

	Тип
	JR5-165
	JR5-165
	JR5-147

	Скорост при 1000 об./мин.: на 1-ва предавка
	6.19
	6.19
	7.89

	На 2-ра предавка
	11.26
	11.26
	14.35

	На 3-та предавка
	17.45
	17.45
	22.24

	На 4-та предавка
	23.74
	23.74
	30.25

	На 5-та предавка
	31.24
	31.24
	39.82

	УПРАВЛЕНИЕ

	Радиус на завой (m)
	11.25

	Брой обороти на волана (със / без серво)
	3.2 / 4.5

	ОКАЧВАНЕ

	Вид предно окачване
	Тип МакФерсон с тръгълен носач

	Вид задно окачване
	Мост в H форма с торсионни щанги и програмирана диаграма – винтови пружини

	СПИРАЧКИ

	Вид спирачна система
	Х

	Предно: дискове в мм
	259 / 260

	Задно: барабани в инчове
	9''

	КОЛЕЛА И ГУМИ
	
	
	

	Джанти съгласно оборудване (")
	6,0 J 15

	Предни и задни гуми съгласно оборудване
	185/65 R 15

	ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	
	
	

	Максимална скорост (км/ч)
	155
	167
	142

	Ускорение от 0 до 100 км/ч (сек.)
	15.6
	13.7
	18

	АЕРОДИНАМИКА
	
	
	

	Коефициент на въздушно съпротивление
	0.36

	РАЗХОД НА ГОРИВО (л/100 км)

Стандарт СЕЕ № 99/100*
	
	
	

	CO² емисии (гр./км)
	187
	192
	140

	Градски
	10.7
	11
	6.2

	Извънградски
	6.3
	6.5
	4.8

	Смесен
	7.9
	8.1
	5.3

	ОБЕМИ
	
	
	

	Горивен резервоар (л)
	50

	Обем на багажника (л)
	2 540

	МАСА (кг)
	
	
	

	Маса при празен автомобил
	1 139
	1 144
	1 190

	Максимално допустимо тегло с пълен товар  (M.M.A.C.)
	1 939
	1 944
	1 990

	Полезен товар max (C.U.)
	800
	800
	800

	Максимално допустима маса на ремарке със спирачки
	650
	650
	600

	Максимално допустима маса на ремарке без спирачки
	605
	605
	600


* Разходните норми на бензиновите двигатели са с новата скоростна кутия JR5*165

РАЗМЕРИ
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*С плътната метална преграда дължината на товарното пространство варира от 1730 мм до 1936 мм.
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