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LOGAN SEDAN
Ценова листа, валидна от 2 юли 2007
	Цени, според моторизация и ниво на оборудване
	E0
	E1
	E1+
	E2
	E2+
	E3

	1.4 75 к.с. бензин
	12 950
	13 350
	14 650
	16 450
	17 750
	

	1.5 70 к.с. дизел
	
	16 480
	17 780
	19 580
	21 180
	

	1.6 90 к.с. бензин
	
	
	
	
	19 050
	


	1.6 105 к.с. бензин
	
	
	
	
	
	20 850


Цени в лв. с ДДС

НИВА НА СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ
	Е0

	Въздушна възглавница за водача
	ABCO01

	Предни триточкови, фиксирани, предпазни колани
	CEAVFX

	Два задни триточкови предпазни колани и двуточков за средното място
	CMAR2P

	Функционална задна седалка (1/1)
	BANAR

	Ниши за багаж в предните врати
	RGPRV1

	Стандартно отопление с 4 аератора на таблото за регулиране на възд. струя
	CHAUFO

	Механично управление на предните и задните стъкла
	LVARMA

LVAVMA

	Електронен имобилайзер
	

	Заключване на капачката на резервоара
	BOUCLE

	Регулируеми от купето странични огледала
	RETROR

	Звукова сигнализация за забравени светлини
	

	Заден фар за мъгла
	

	Трета стоп светлина
	

	Отопляемо задно стъкло
	LAC

	Декоративни тасове
	ENJO01

	Черни огледала за обратно виждане
	RENTC

	Е1 (включва Е0 и следното стандартно оборудване)

	Предни предпазни колани, регулируеми по височина
	CEAVRH

	Бордова диагностика за дизелов двигател
	OBDIES

	Стандартно отопление с рециклиране на въздуха в купето
	CHOREC

	Централно заключване на вратите
	SOP02

	Автоматично осветление на багажника при отваряне
	LUCOF

	Подвижен пепелник и запалка
	AVCACF

	Брони в цвета на купето
	

	Стоманени джанти 15'' с декоративни тасове
	RTOL15

ENJO05

	Тонирани стъкла
	VT

	Е1+ (включва Е1 и следното стандартно оборудване)

	Въздушна възглавница за пътника до водача
	ABPA01

	Два задни подглавника, регулируеми по височина
	2ATRPH

	Сервоусилване на волана
	DA

	Предни електрически стъкла
	LVAVEL

	Дистанционно управление на централното заключване на вратите
	SOP03

	Радиокасетофон 2х15W
	RAD04

	Е2 (включва Е1+ и следното стандартно оборудване)

	Три задни триточкови предпазни колана
	CMAR3P

	Три задни подглавника, регулируеми по височина
	3ATRPH

	Борд компютър
	ADAC

	Предни фарове за мъгла
	PROJAB

	Сигнализация за забравена отворена врата
	

	Електрически управляеми и отопляеми външни огледала
	RETROE

	Климатик и осветяема жабка
	CA

	Регулируема по височина седалка на водача
	COREHA

	Предрадиаторна решетка в цвета на купето
	

	Таван с прогресивно изгасване на светлината
	

	Е2+ (включва Е2 и следното стандартно оборудване)

	ABS 
	ABS

	Задни електрически стъкла
	LVAREL

	Алуминиеви джанти 15'' (без двигател 1.4)
	RALU15

	Радио CD 4х15W
	RAD05

	Е3 (включва Е2+ и следното стандартно оборудване)

	Кожен волан, топка и маншон на скоростен лост
	

	Външни огледала в цвета на купето
	RETC

	Странични предпазни лайсни в цвета на купето
	ACCTC1

	Радио CD МР3
	RAD06


ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ 
	
	
	Е0
	Е1
	Е1+
	E2
	E2+
	E3
	Цена в лв. с ДДС

	Въздушна възглавница за пътника до водача
	ABPA01
	O
	-
	S
	S
	S
	S
	245

	ABS
	ABS
	O
	-
	-
	-
	S
	S
	860

	Два задни подглавника, регулируеми по височина
	2ATRPH
	O
	-
	S
	-
	-
	-
	90

	Сервоусилване на волана
	DA
	-
	O
	S
	S
	S
	S
	700

	Радиокасетофон 2х15 W
	RAD04
	-
	O
	S
	S
	-
	-
	370

	Странични въздушни възглавници за предните места
	ABLAV
	-
	-
	-
	-
	O
	O
	400

	Алуминиеви джанти 15'' (за двигател 1.4)
	RALU15 SSENJO
	-
	-
	-
	-
	O
	S
	548

	Боя металик или специфичен цвят
	PM or CONTR*
	O
	O
	O
	O
	O
	O
	490


S = стандартно оборудване; О = опция; - = не се предлага
* При поръчка на специфичен цвят независимо от нивото на оборудване външните елементи на автомобила (брони, предрадиаторна решетка, огледала) не са в цвета на купето.
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	
	1.4 8V 75 к.с.
	1.5 dCi 70 к.с.
	1.6 8V 90 к.с.
	1.6 16V 105 к.с.

	ДВИГАТЕЛ 
	K7J 710 бензин

Multipoint 8V
	K9K 792 дизел

Direct common rail + Turbo

	K7М 710 бензин
Multipoint 8V
	K4M 690 бензин

Multipoint 16V

	Работен обем (см3)
	1 390
	1 461
	1 598
	1 598

	Диаметър на цилиндъра х ход на буталото (мм)
	79.5 x 70
	76 x 80.5
	79.5 x 80.5
	79.5 x 80.5

	Брой цилиндри
	4
	4
	4
	4

	Брой клапани
	8
	8
	8
	16

	Максимална мощност (kW (кс)/обор.)
	55 (75) / 5500
	50 (70) / 4000
	64 (90) / 5500
	77 (105) / 5750

	Максимален въртящ момент (Nm/oбор)
	112 / 3000
	160 / 1700
	128 / 3000
	148 / 3750

	Екологични норми
	EURO 4
	EURO 4
	EURO 4
	EURO 4

	СКОРОСТНА КУТИЯ
	
	
	
	

	Вид
	5-степенна, механична

	Тип
	JH1 053
	JH3 160
	JH3 052
	JH3 060

	Максимална скорост (км/ч)
	162
	158
	175
	183

	Ускорение от 0 до 100 км/ч (сек.)
	13
	15
	11.5
	10.2

	УПРАВЛЕНИЕ
	
	
	
	

	Радиус на завой (м)
	10.5

	РАЗХОД НА ГОРИВО (л/100 км)

Стандарт СЕЕ № 99/100*
	
	
	
	

	Среден
	6.9
	4.7
	7.3
	7.1

	Извънградски
	5.5
	4.1
	5.9
	5.9

	Градски
	9.4
	5.8
	9.7
	9.2

	CO2 емисии - смесен цикъл (гр/км)
	166
	125
	172
	170

	КОЛЕЛА И ГУМИ
	
	
	
	

	Джанти съгласно оборудване
	5.5 J 14 / 6.0 J 15
	6.0 J 15

	Предни и задни гуми съгласно оборудване
	165 / 80 R14 T

185 / 65 R15
	185 / 65 R15

	ОБЕМИ
	
	

	Резервоар (л.)
	50

	Обем на багажника (л)
	510

	РАЗМЕРИ
	

	Междуосие (мм)
	2 630

	Дължина (мм)
	4 250

	Широчина (мм) без / с огледала
	1 735 / 1 975

	Височина (мм)
	1 525

	МАСА (кг) с опция климатик
	

	Маса при празен автомобил (без доп. оборудване)
	975
	1 065
	980
	1 115

	Максимално допустимо тегло с пълен товар  (M.M.A.C.)
	1 535
	1 600
	1 540
	1 600

	Полезен товар
	560
	535
	560
	540
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