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LOGAN SEDAN
(такси версии)
Ценова листа, валидна от 2 юли 2007
	Цени, според моторизация
	E1

	1.4 75 к.с. бензин
	15 550

	1.5 70 к.с. дизел
	18 680


Цени в лв. с ДДС

СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ
	

	Въздушна възглавница за водача
	ABCO01

	Предни предпазни колани, регулируеми по височина
	CEAVRH

	Два задни триточкови предпазни колани и двуточков за средното място
	CMAR2P

	Функционална задна седалка (1/1)
	BANAR

	Ниши за багаж в предните врати
	RGPRV1

	Климатик
	CA

	Сервоусилване на волана
	DA

	Механично управление на предните и задните стъкла
	LVARMA

LVAVMA

	Електронен имобилайзер
	

	Заключване на капачката на резервоара
	BOUCLE

	Регулируеми от купето странични огледала
	RETROR

	Звукова сигнализация за забравени светлини
	

	Заден фар за мъгла
	

	Трета стоп светлина
	

	Отопляемо задно стъкло
	LAC

	Черни огледала, брони и предрадиаторна решетка
	RENTC

	Бордова диагностика за дизелов двигател
	OBDIES

	Централно заключване на вратите
	SOP02

	Автоматично осветление на багажника при отваряне
	LUCOF

	Подвижен пепелник и запалка
	AVCACF

	Стоманени джанти 15'' с декоративни тасове
	RTOL15

ENJO05

	Тонирани стъкла
	VT

	Жълт цвят
	CONTR


ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ 
	
	
	
	Цена в лв. с ДДС

	Радиокасетофон 2х15 W
	RAD04
	O
	370


S = стандартно оборудване; О = опция; - = не се предлага
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	
	1.4 8V 75 к.с.
	1.5 dCi 70 к.с.

	ДВИГАТЕЛ 
	K7J 710 бензин

Multipoint 8V
	K9K 792 дизел

Direct common rail + Turbo



	Работен обем (см3)
	1 390
	1 461

	Диаметър на цилиндъра х ход на буталото (мм)
	79.5 x 70
	76 x 80.5

	Брой цилиндри
	4
	4

	Брой клапани
	8
	8

	Максимална мощност (kW (кс)/обор.)
	55 (75) / 5500
	50 (70) / 4000

	Максимален въртящ момент (Nm/oбор)
	112 / 3000
	160 / 1700

	Екологични норми
	EURO 4
	EURO 4

	СКОРОСТНА КУТИЯ
	
	

	Вид
	5-степенна, механична

	Тип
	JH1 053
	JH3 160

	Максимална скорост (км/ч)
	162
	158

	Ускорение от 0 до 100 км/ч (сек.)
	13
	15

	УПРАВЛЕНИЕ
	
	

	Радиус на завой (м)
	10.5

	РАЗХОД НА ГОРИВО (л/100 км)

Стандарт СЕЕ № 99/100*
	
	

	Среден
	6.9
	4.7

	Извънградски
	5.5
	4.1

	Градски
	9.4
	5.8

	CO2 емисии - смесен цикъл (гр/км)
	166
	125

	КОЛЕЛА И ГУМИ
	
	

	Джанти съгласно оборудване
	5.5 J 14 / 6.0 J 15
	6.0 J 15

	Предни и задни гуми съгласно оборудване
	165 / 80 R14 T

185 / 65 R15
	185 / 65 R15

	ОБЕМИ
	
	

	Резервоар (л.)
	50

	Обем на багажника (л)
	510

	РАЗМЕРИ
	

	Междуосие (мм)
	2 630

	Дължина (мм)
	4 250

	Широчина (мм) без / с огледала
	1 735 / 1 975

	Височина (мм)
	1 525

	МАСА (кг) с опция климатик
	

	Маса при празен автомобил (без доп. оборудване)
	975
	1 065

	Максимално допустимо тегло с пълен товар  (M.M.A.C.)
	1 535
	1 600

	Полезен товар
	560
	535
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